別表１（第２条関係）

ブロック塀等の点検表　補強コンクリートブロック造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検基準 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 | 不明 |
| 塀の高さ | 地盤から2.2ｍ以下である。 | はい | いいえ |  |
| 塀の厚さ | ・塀の高さが2ｍ以下の場合は10ｃｍ以上ある。・塀の高さが2ｍを越え、2.2ｍ以下の場合は15ｃｍ以上ある。 | はい | いいえ |  |
| 控え壁（塀の高さが1.2ｍを越える場合） | 塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さ1/5以上突出した控え壁がある。 | はい | いいえ |  |
| 基礎 | コンクリートの基礎がある。 | はい | いいえ |  |
| 基礎の根入れ深さは30ｃｍ以上ある。（塀の高さが1.2ｍ越の場合） | はい | いいえ |  |
| 傾き・ひび割れ | 傾き、ひび割れがない。 | はい | いいえ |  |
| 鉄筋 | 塀の中に直径9ｍｍ以上の鉄筋が、縦横ともに80ｃｍ間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている。 | はい | いいえ |  |

別表２（第２条関係）

ブロック塀等の点検表　組積造（れんが造、石造、鉄筋のないブロック造）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検基準 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 | 不明 |
| 塀の高さ | 地盤から1.2ｍ以下である。 | はい | いいえ |  |
| 塀の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上である。 | はい | いいえ |  |
| 控え壁 | 塀の長さ4ｍ以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある。 | はい | いいえ |  |
| 基礎 | 基礎がある。 | はい | いいえ |  |
| 基礎の根入れ深さは20ｃｍ以上ある。 | はい | いいえ |  |
| 傾き・ひび割れ | 傾き、ひび割れがない。 | はい | いいえ |  |